**设备参数**

**（红色为规定符合项）**

**大教室投影机 数量：22台**

1、液晶板尺寸：0.63英寸LCD×3（显示宽高比 4：3）。
★2、亮度：≥5300流明；标准分辨率不低于1024×768；对比度：≥500000:1。
★3、光源类型：激光。光源寿命：20000小时（标准模式）
★4、镜头变焦比：≥1.6倍，整机功率≤360W，重量≤7.5KG。
★5、终端接口： HDMI端子≥2个 ； USB(A)接口≥2个 ， RJ-45端子≥1个， USB(B)≥1个， 15针D-Sub输入≥2个，RCA端口≥1个；

6、投影机必须为激光液晶长焦商教投影机,不接受其它投影机形式；

7、图像分明处理技术（ACCENTUALIZER）,通过强化适用于激光光源特性来增强影像的真实感。同时HDCR的调整功能能够清晰显示影像。

★8、具有状态监视功能和气压传感监控功能，预防人为破坏和盗窃，保证投影机稳定运行。
9、具有身份号码识别锁：投影机自带身份号码识别功能，功能打开后 ，需输入密码才能正常使用。
10、多级节能模式：用户可根据自身需要，自有调整可满足正常需要的显示亮度，以达到节能效果，3种模式可选。

11、支持双数字信号画中画、画外画显示；
12、日程表功能：根据预先在菜单中设置的日程表，投影机可自动开、关机及信号源切换等轻松实现管理智能化；

13、MHL功能：通过MHL线可可显示智能设备的屏幕画面。
14、无线功能（选配）：通过USB无线网卡，可建立与电脑间的无线连接，实现电脑图声无线传输等功能。并且支持无线双频段（2.4GHZ/5GHZ）;
15、内置扬声器≥16W，能够满足一般教室、会议室的使用要求。
16、所投产品必须提供生产厂家加盖公章的授权书原件、售后服务原件；
17、所投产品必须提供生产厂家加盖公章的所投标产品彩页、技术参数证明函及官网截图；
18、所投产品必须提供生产厂家加盖公章的检测报告。
19、所投产品必须提供生产厂家加盖公章的节能、环保认证证书。