**设备参数**

**（红色为规定符合项）**

**特大教室投影机 数量：4台**

1、LCD板：0.76英寸LCD×3（显示宽高比 16:10）。

★2、亮度：≥7000流明；标准分辨率1920×1200；对比度：≥2500000:1。

★3、光源类型：激光。光源寿命：标准模式20000小时，节能模式50000小时；

4、镜头：可更换式电动变焦镜头，7种镜头可选，标准镜头透射比：1.7-3.0:1

5、重量≥18.2KG，整机功率≥520W；

6、终端接口： HDMI输入端子≥2个 ； HDMI输出端子≥1个 ；Displayport接口≥1个；HDBaseT ：≥1个； 15针D-Sub输入≥1个， 15针D-Sub输出≥1个；

7、投影机必须为激光液晶长焦工程投影机,不接受其它投影机形式；

8、即时叠加功能：两台投影机的画面可以不适用任何设备并快速的重叠到一起，从而增加近一倍投影机亮度；

★9、图像分明处理技术（ACCENTUALIZER）,通过强化适用于激光光源特性来增强影像的真实感。同时HDCR的调整功能能够清晰显示影像。

10、无级节能模式：用户可根据自身需要，自有调整可满足正常需要的显示亮度，以达到节能效果，4种模式可选。

11、镜头功能：配备的镜头除了具有电动聚焦、变焦、位移以外机器本身还具有镜头记忆功能。

12、支持梯形校正、边角校正、以及在PC上使用专门应用程序可进行球面、曲面、墙角等异性的几何校正。

13、支持并兼容4K信号输入 和自动开启电源

14、无线功能：通过USB无线网卡，可建立与电脑间的无线连接，实现电脑图声无线传输等功能，并且支持无线双频段2.4GHZ和5GHZ;

15、图像显示模式支持HDR电影、电影、HDR广播、动态、黑板（白）、DICOM模式、标准、自然、 自定义调整；

16、支持网络集中控制功能兼容RoomView,AMX、PJ-Link、XTP协议；

★17、具有身份号码识别锁：投影机自带身份号码识别功能，功能打开后 ，需输入密码才能正常使用。

18、提供制造商环境管理体系认证证书ISO14001,质量管理认证证书ISO9001；

19、日程表功能：根据预先在菜单中设置的日程表，投影机可自动开、关机及信号源切换等轻松实现管理智能化；

20、为方便多信号输入和用户的使用，投影机具有双画面、画中画功能；

★21、所投产品必须提供生产厂家加盖公章的授权书原件、售后服务原件；

22、所投产品必须提供生产厂家加盖公章的所投标产品彩页、技术参数证明函及官网截图；

★23、所投产品必须提供生产厂家加盖公章的节能、环保认证证书。