报 价 单
一、平原校区设备参数：
	序号
	设备名称
	技术参数
	单价
	数量
	合计：
	建议

品牌

	1
	LED大屏
	屏组：1.像素点间距：1.8mm；像素密度：288906 Dots/m²；

2.外观质量：无变形、无色差；LED显示屏的外表面无明显划痕；显示效果：4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀度好，对比度高、色域广；

3.整屏平整度：≤0.04mm；模组平整度：≤0.03mm；拼接缝：≤0.03mm ；水平视角：≥170°；垂直视角：≥170°；对比度：≥8706:1；

4.白平衡亮度：≥642Cd/㎡; 亮度均匀性：≥99%；亮度鉴别等级：依据SJ/T11141-2017 5.10.6规定：C级，Bj≥32级；

5.色坐标：X、Y坐标符合SJ/T11141-20175.10.5规定；色度均匀性：±0.001Cx、Cy内；宽色域：≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL)；色温：800-18000K；

6.刷新率：刷新率达到3840Hz；像素失控率：<1/100000%；发光点中心偏距：<0.8%；

7.衰减率：≤10%（工作3年）；噪声：工作时噪声满足NR-25（噪声标准曲线）要求，屏前后左右四个方向 1.0米处噪音＜1.4dB （A）；信噪比：≥47dB；

8.峰值功耗：≤252W/㎡; 平均功耗：≤101W/㎡；

9.自检技术：可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能；

10.防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50,试验结束后，产品能正常工作；

11.无危害类：8h(30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在16min(1000s)内不造成近紫外危害(EUVA),并在2.8h(10000s)内不造成对视网膜蓝光危害(LB)并在10s内不造成对视网膜热危害（LR),且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)；

12.为保证屏体稳定性，所投产品提供有通过《抗紫外线UV、盐雾、阻燃、防护性能、冷热冲击、高低温循环、湿热负载、恒定湿热、高温、低温负荷工作》的检测报告。

控制卡：1.集成12个HUB75，无需再配转接板

2.单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据

3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。

4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。

5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力

6.支持低亮高灰

7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果

8.支持箱体标定和快速标序

9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示

10.支持数据偏移，支持误码侦测

11.支持环路备份，支持固件备份

电源：1.输入电压范围： 176～264VAC  额定输出电压：5VDC 

2.纹波和噪声：150mVp-p 

3.过载保护：额定负载的110--150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 

4.短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出 

5.安全标准：符合GB4943-2001，UL1012 

6.抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC    O/P-FG：0.5KVAC 

7.绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC  

8.平均无故障工作时间（MTBF）：100，000小时

视频处理器：1.最大1920X1200@60Hz 输入分辨率

2.最大带载780万像素，12路千兆网口输出

3.最宽8192像素点或最高4096像素点

4.支持4路信号输入:3xHDMI1.4，1xDVI

5.支持单机或双机冗余备份

6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出

7.支持3画面显示，位置、大小可自由调节

8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放

9.支持HDCP高带宽数字内容保护技术

10.支持亮度和色温调节

11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示

含各类排线、网线、控制卡电源线、强磁、电源线、实际钢结构、安装调试使用等辅材。
	
	1套（D1教室）预估24㎡实际面积大小以实际测量为准
	品牌：

报价：
	利亚德、强力巨彩

	2
	投影机


	1.光源：激光二极管；

2.投影技术：3LCD，液晶板尺寸：≥0.63英寸；

3.标准亮度≥5200流明；

4.对比度：≥3000000：1；

5.标准分辨率：1920 x 1200，支持4K信号输入；

6.支持无线投屏；

7.配备高清线及转换同步。
	
	10
	品牌：

报价：
	爱普生、

NEC、

松下

	3
	辅显电视
	75寸液晶电视
	
	72
	品牌：

报价：
	海信或同等品牌

	4
	智慧黑板（86寸三拼中间屏两侧黑板）
	一、显示及触控参数要求：

1.黑板采用平面三段式结构方式，整体尺寸＞4400*1200mm，厚度＜90mm，整块黑板支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔等多种类型笔书写，两侧黑板支持磁性材质教具吸附功能；

2.中间UHD液晶屏体显示尺寸≥86英寸，分辨率≥3840*2160，（可无损播放4K片源，在4K分辨率下刷新率可达到60Hz），标准色域格式下≥130%，最大可视角度≥178度； 

3.交互黑板液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术，笔尖与液晶屏距离为0mm，光影偏差 0mm；定位精度：≤±0.1mm，屏幕最高灰阶256灰阶；

4.整机具备自动混音功能，支持添加无线MIC，与黑板接入的其他多媒体信号可自动进行混音后通过屏体内置音响播出，音箱总功率≥50W可单独对高音、低音、平衡音 进行调整； 

5.中间屏幕支持双系统Windows与Android下20点同时触控及书写,触摸分辨率:≥32768*32768，触摸响应时间：≤4ms，触摸书写延迟≤15ms； 

6.整机前置输入接口具备≥1路全功能TypeC、≥1路HDMI、≥2路USB3.0。侧置输入接口具备≥1路HDMI、≥1路RS232、≥1路RJ45；侧置输出接口具备≥1路音频输出等； 

7.任意通道下，包括Android、OPS、HDMI等信号通道，均支持多指熄屏，并同时关闭触摸，避免误触。也可使用前置物理按键息屏；

8.交互黑板整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，不需要专业人员即可轻松解决电脑故障； 

9.交互黑板具有物理开机防蓝光功能，不接受通过菜单或按键设置方式进行防蓝光模式与非防蓝光模式的切换，并可通过扫描交互黑板前置二维码即可获取产品防蓝光检测证书；

10.内嵌企业级路由器，可支持有线和无线的双模接入，可供不少于50个用户同时连接使用，在关机状态下，仍可提供无线网络；以太网遵循IEEE802.3\u\z\ab\x协议标准 ， 内置无线网卡遵IEEE802.11a\b\g\n\acwave2协议标准

11.支持在任意信号源通道任意屏幕位置调取悬浮球工具栏功能，并可根据教师授课习惯自定义悬浮工具栏；

12.内置无线传屏接收器，Android和Windows系统下无需外部接收组件，可将外部电脑设备的视频、音频、触控、信号等无线传至交互设备上，支持双向传输。

二、整机要求： 

1. 智能交互黑板采用插拔式电脑模块架构，接口严格遵循 Intel®的 OPS-C 相关规范, 针脚数为80Pin,屏体与插拔式电脑无单独接线; CPU采用Intel第10代及以上平台处理器酷睿I7处理器，内存：≥8G DDR4，硬盘：≥256G SSD固态硬盘。

配备无线键鼠套装及绿联USB扩展器（3.0*4）扩展。
	
	17
	品牌：

报价：
	鸿合、希沃

	5
	智慧终端（中控+书写屏）
	一、整体要求

1.为方便系统使用和部署实施，节省教室空间，要求终端采用主机加外接触控屏的设计，主机采用标准机架式设计，支持讲台内安装，主机高度＜2U。触控屏采用显示器设计，嵌入教室讲桌台面安装、支架安装。

2.要求主机采用低功耗、稳定性高的嵌入式ARM处理器架构设计，核心芯片为国产芯片，不接受采用X86架构设计类产品；CPU≥8核，具备高性能GPU，内存：≥8G；NPU至少支持6TOPS算力。

3.主机接口要求：HDMI视频输入接口不少于3路，用于授课电脑、外接笔记本、云桌面或实物展台等设备接入终端；HDMI输出接口不少于3路，其中≥1路支持4K分辨率输出；网口不少于4路，其中≥2路支持POE；USB接口（含type-c）不少于4个，用于外接设备反触控等功能；RS-232控制接口不少于4个，用于外接其他设备，实现中控控制；MIC音频输入接口不小于4路，每路均支持通过软件设置独立的48V幻象供电开关；LINE OUT接口不少于1路，用于外接音箱；12V电源输出接口不少于1路，实现对终端触控屏的供电；授课屏电源输出接口不少于1路，投影幕电源输出接口不少于1路；PC控制接口不少于1路；IR接口不少于1路，用于红外无线麦配对。

4.触控屏要求：采用不小于29英寸电容屏，21比9显示比例，左侧显示区用于显示和课堂教学相关的内容，包括对应教学电脑、笔记本、移动设备投屏、分组画面的触控操作等，右侧显示控制管理界面，用于教师课堂教学中信息化工具的操作区域；支持1080p高清显示和多点触控，屏面采用全贴合钢化屏；内置读卡器，便于老师通过IC卡刷卡登录，同时内置人脸识别高清摄像头及人脸识别算法，在老师忘记密码、忘记带IC卡的情况下，方便老师刷脸可使用设备；内置扬声器、麦克风，支持IP对讲功能。

5.要求终端高度集成各项应用功能，功能包括但不限于电子白板、圈点批注、中控、物联控制等。通过主机外接的触控屏既可显示授课电脑PPT，又可完成各项应用功能的操作。同时支持笔既能在左侧教学电脑屏幕上书写，也能完成右侧控制管理界面的操作。

6.为满足学校各种登录方案，终端支持免登录、账号密码登录、IC卡刷卡登录、人脸识别登录、二维码识别登录等多种登录方式可供学校自由选择。可设置默认登录方式，可隐藏不常用登录方式，使登录界面简洁，让老师快速使用自己账号开始上课，提高终端使用效率；

7.触控屏一侧提供USB接口，具备电子白板资源、圈点资源导出功能；支持电子板书、圈点批注内容自动保存，支持浏览已保存的内容。

8.终端支持脱机使用，当系统设备处于断网的环境下时，终端仍可支持账号密码登录、IC卡刷卡登录、人脸识别登录，同时支持免登录模式一键点击进入终端操作界面。

9.终端支持通过终端与远程WEB界面两种设置方式，支持设置不限于网络与平台的绑定、连接显示参数的设置、触控屏界面的自定义布局、中控设置、设备登录与登出的联动设置等。

10.谨学楼、弘学楼教室对接学校业务系统实现督导巡课。
二、智慧控制模块

1.具备多路信号源切换功能，信号源切换时具备无线投屏信号源画面预览功能。通过操作终端触控屏，可对内置电脑、外接笔记本电脑、无线投屏等视频信号进行快速切换，切换过程延时低，无需其他控制台。

2.终端触控屏的控制管理界面中的工具栏具备功能排序自定义，可自由拖动功能按钮至控制管理界面工具栏中合适位置，将最常用功能优先放在控制管理界面工具栏中显示，一键点击即可开启。

3.要求具备两个以上可编程串口，能实现授课大屏、时序电源、投影机等外设的开关、信号切换等，支持控制按钮名称自定义。支持自定义设置标题名称、按钮名称、按钮执行动作，以及对应的硬件接口选择。

4.要求终端支持远程协助功能：教师在教室通过终端可以发起一键求助，运维人员可以接管教室终端设备实现远程排障。

5.要求具备故障报修功能，通过终端触控屏可将相关问题和意见快速选择并线上提交，方便老师能够及时将系统中相关问题反馈给管理员。

6.要求内置无线投屏及反控模块：不需要外接投屏器和安装投屏程序，支持Windows、安卓、鸿蒙等主流投屏协议，至少支持2路信号同时投屏，可预览投屏信号，同时支持对投屏信号进行审核，审核完成后支持反触控操作；在显示设备支持触控时，也可反向触控投屏信号。

7.通过操作终端触控屏控制管理界面可以实现对比教学功能，支持预览所对比的内容，包括但不限于授课电脑画面、笔记本画面、无线投屏画面、电子白板、圈点批注等，支持最大4分屏显示，分屏模式可根据信号数量自动布局；可自由拖动对比画面至合适位置，支持将其中单画面进行全屏展示，同时也支持移除单画面。

8.支持硬件圈点批注、白板功能，要求无需启动任何软件工具，通过讲台触控屏控制管理界面即可开启相关功能，可在教师电脑、笔记本、无线投屏等信号画面上圈点、白板批注。在显示设备支持触控时，手指或触控笔可在触控显示设备上进行同步协同圈点、白板书写；白板增加页面可通过讲台触控屏和授课大屏多指向下滑动增加；支持实时查阅圈点、白板、录制文件，可预览和下载。

9.为提高课堂参与度，提供课堂师生互动工具，互动工具包括不限于签到、随机挑人、计时器、对比教学、大屏冻结、班级成员、答题、观点收集等。学生端提供免APP的小程序参与课堂互动，课堂结束时自动生成课堂互动报告。

10.PPT导览功能：通过讲台触控屏打开PPT课件，在全屏放映模式下，要求触控屏操作区能预览所有页（≥10页）幻灯片，点击幻灯片缩略图可相应的快捷跳转，方便教师快速定位；在播放幻灯片过程中，演讲者在触控屏PPT页上可以查看幻灯片备注，提供上下页翻页和全屏播放快捷键。

11.具备应用快捷切换功能：支持通过触控屏操作区返回桌面和查看教师授课过程中已打开正在运行的软件，点击应用图标可以快速将该软件窗口切换到前台，方便老师快速切换应用进行授课。
	
	38
	品牌：

报价：
	东信同邦

	6
	定制电子演讲台（D1、D2）
	根据电子书写屏大小定制
	
	2
	
	定制

	7
	鹅颈话筒

（D1、D2）
	集成到电子演讲台
	
	2
	品牌：

报价：
	台电、比利普

	8
	扩声系统（谨学楼）
	数字红外无线系统主机

1、数字红外无线教学扩声系统，传输副载波符合IEC 61603-7：2003国际标准，具备标准化协会颁发的证书；

2、DQPSK数字调制/解调技术；

3、频率响应：主机-主机：50 Hz ~ 20 kHz

麦克风-主机：100 Hz ~ 20 kHz

4、信噪比：≥ 98 dBA；

5、总谐波失真：≤ 0.04%；

6、增益差：≤ 0.06%；

7、具有2个RJ45接口用于接数字红外接收器；前面板具有1个RJ45接口用于连接网络，可通过内置Web管理或教学扩声设备管理平台的控制与管理；

8、一台主机集成多种扩声技术，同时集成有线麦、数字红外无线麦、吊麦共同使用；

9、内置功放，具有4个扬声器接口：8Ω负载下，左/右声道≥160W；

10、具有1个Type-C接口，可以对电脑主机实现数字音频信号输入输出，方便疫情时期网课声音的传输；配合红外麦克风可实现PPT翻页功能；配合具备数字光标的话筒实现数字光标功能；

11、2路线路输入，2路线路输出；

12、配有1个专用的录音输出接口（Ø 3.5 mm），用于常态化录播；录播音源混音指标可通过软件平台进行调节；

13、具有2路3PIN凤凰头座子带音量调节旋钮，具备AFC功能，可扩展远距离拾音设备（如吊麦、全向麦）而不影响红外麦克风音质；

14、带一个A型USB口用于连接有线鹅颈麦克风；

15、具有RS-232接口，用于连接中控系统，可实现集中控制；

16、具备1路远程互动的音频信号的输入(3PIN凤凰头座子，REMOTE IN)，1路远程互动的音频信号的输出(3PIN 凤凰头座子，REMOTE OUT) ，具备AEC功能；实现教室间互动音频信号的处理；

17、多重警报触发功能：可通过主机、颈挂式麦克风触发报警；

吊装式麦克风

1、老师区域使用；心形单指向驻极体；

2、等效噪声：20dBA（SPL）

3、频率响应≥ 50 ~ 20000 Hz

4、最大声压级≥139 dB (THD<3%)

5、直径20mm

6、与数字红外无线麦克风同一品牌。

数字红外接收器

1、不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境；

2、1个RJ45接口传输数字红外信号

3、增强型，直径≥φ116mm

数字红外无线麦克风

1、数字红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用；

2、扩展性能强，具有3.5 mm音频输入接口；

3、内置激光笔功能；

4、可充电锂电池≥2300mAh，电池可持续使用7个小时；电池封闭式设计，防止锂电池遗失或损坏；

5、具有电量提示，支持Micro USB口充电（兼容手机充电器）；

6、具备触点式充电接口，放入配套的底座实现触碰即充电；

7、具备锁孔，插入充电底座时支持锁闭功能，防止无关人员带走；

8、话筒内置多频点，支持话筒频点设定；

9、PPT翻页功能；

10、支持PTT(Push To Talk按键发言)功能，适宜于小组讨论，一间教室内同时可工作的话筒数量大于11只；

11、当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射；

12、信噪比≥90dBA；

13、总谐波失真≤0.05%；

14、调制技术：DQPSK

15、重量：≤80g，方便佩戴

16、通过不同的配件，可实现颈挂式、领夹式或手持使用。

有线麦克风

1、充电座与鹅颈麦二合一设计，无线话筒即充即用；

2、话筒杆可拆卸设计，标配60cm话筒杆， 也可选配50cm或70cm话筒杆；

3、具有充电卡槽对数字红外无线麦克风进行充电，话筒不分正反面放入即充电；

4、含电子锁，支持RS232控制协议，支持中控、微信小程序解锁；

5、两个USB连接口，一个连接至数字红外系统主机USB接口实现音频信号的数字无损传输，一个USB连接通用的5V电源实现充电槽的充电；

6、鹅颈话筒发言开关带指示灯；

7、与数字红外无线麦克风同一品牌。
	
	36
	品牌：

报价：
	台电、比利普

	9
	红外无线扩音

（弘学楼）
	1、数字红外无线教学扩声系统，传输副载波符合IEC 61603-7：2003国际标准；

2、DQPSK数字调制/解调技术

3、频率响应：50 Hz~20 kHz

4、信噪比：≥90 dBA

5、总谐波失真：≤0.05%

6、具备1路音频输入及物理调节旋钮；不少于1路音频输出；

7、具备低音、高音及总音量物理调节旋钮；

8、具备不少于1路RS-232连接串口，用于对接中控系统，实现集中控制；

9、具备不少于1路Type-C数字多功能音频接口，连接到电脑，可配合红外无线麦克风实现PPT翻页功能与数字音频信号传输；

10、具备RJ45数字红外接收器接口；

11、红外接收器利用数字信号传输技术，具备RJ45接口≥1路；

12、具备≥1个物理开关，用于优化设置本教室数字红外接收信号的传输；

13、配备1只红外无线充电麦克风；

14、配备充电底座，充电卡槽底部触点探针式设计，话筒不分正
	
	46
	品牌：

报价：
	台电、比利普

	10
	网络摄像头
	1.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS宽动态；

2.焦距&视场角：4mm，水平视场角：86.2”；

3.最大光圈数：F2.0；

4.主码流频率分辨率：50 Hz : 25fps1920 x1080；

5.视频压缩标准：H265/H.264，视频压缩码率：32 Kbps-8Mbps；

6.接口：1个RJ4510 M/100 M自适应以太网口，支持POE。
	
	82
	品牌：

报价：
	海康威视

	11
	融合管理平台
	可同步管控弘学楼设备
一、平台基础架构

1.为满足资产安全可控，要求融合平台为私有化部署，基于B/S架构，兼容性支持Edge、Google、Firefox等主流浏览器，方便用户在不同设备上在线登录。

2.融合平台由资源管理、媒体发布、数据分析、督导、设备管控多个子平台组成，可实时查看相关通知信息，便于用户使用同一账号实现不同平台功能需求。

3.支持查看学校相关数据包括楼栋、班级、教室、学生、作息时间、课表信息等，同时支持手动将数据导入。

二、资源管理系统

1.提供本地化部署的网盘和资源管理平台，能汇聚日常授课的课堂视频资源，用于教师管理课堂视频资源与学生线上学习，同时可对优质的教学过程进行线上直播、点播回看。

2.提供个人网盘空间，教师及学生登录平台即可查看个人网盘文件，支持从本地上传文件及下载网盘文件到本地。

3.网盘空间支持容量管理，管理员可划分不同角色的网盘空间个人容量，当容量不足时无法上传新的网盘文件。个人用户可向管理员申请网盘空间扩容，管理员可审核扩容申请并为申请用户划分新的网盘容量。支持批量调整和空间不足预警；课堂实录资源支持设置自动清除阈值。

4.支持与教室端设备对接，自动上传保存教室端记录的圈点、白板、录播文件数据，可按课程名称和时间自动对上传的文件进行分类。教师可查看自动保存的文件选择转存至个人网盘。支持一键将当前课程的文件分享至本节课程的听课学生，学生随时可以通过网盘访问课程内容。

5.支持通过课表实现预约录制课堂视频，视频自动上传到教师个人网盘，可在网盘中对视频进行在线编辑、下载、删除、发布等管理。

6.支持个人文件分享，用户可将个人网盘文件分享给其他用户，被分享用户可查看被分享的文件下载或转存至自己的网盘。用户取消分享后被分享用户无法查看原分享文件。

7.支持视频在线剪辑功能，可多人同时在线对视频文件进行剪辑、截取，截取片段可进行多次剪辑操作。支持视频剪辑后在线预览合成效果，支持本地上传片头图片生成视频片头，并保存生成新视频。

8.支持对接语音转写服务，实现视频的在线自动剪辑，可直接选择要删除的文本内容，对应的视频片段将自动标记删除。

9.支持对接大语言模型服务，在观看课堂实录视频时，能同步展示章节速览、课程概要和语言转写内容。

10.支持网盘回收站功能，用户可在回收站中查看近期删除的网盘文件，用户可选择还原文件至个人网盘或彻底删除文件。

11.资源管理平台支持对优质的教学过程进行线上直播、点播。录播终端录制的精品课、微课也可通过个人网盘发布到资源平台，实现校本资源库的建设。

12.资源管理平台配合流媒体服务器支持在校内实现最少3000路的校内直播、点播，支持与公网CDN直播媒体对接。

13.支持对资源进行筛选查看，支持按照资源类型、院系、课程和学期对资源进行筛选，也可输入资源关键字进行模糊搜索。支持对接语音转写服务，对语音转写后的内容进行模糊搜索。

14.课堂视频画面播放时支持进度条拖拽播放进度，支持多画面资源模式点播，如教师画面、学生画面、课件画面等。支持将视频下载、收藏、分享。分享时可设置观看链接和二维码的有效期。支持对视频资源进行评论，可查看其他用户的评论进行交流。

15.提供资源个人空间，对视频、文档、课件等教学资源进行管理。用户可在个人空间中查看收藏的资源、已上传的资源和创建新资源。创建资源时可选择从本地上传资源或从个人网盘中直接选取资源。创建资源后其他用户不可见，对资源进行发布操作后，其他用户可在公共资源平台中查看资源。

16.资源标注功能：支持对自己发布的资源在线进行知识点、重点内容的打点标注，支持对打点标注进行注释，其他用户在预览时可根据标注的知识点进行跳转预览播放。

17.支持对发布的资源设置观看权限，通过设置视频观看密码来保护视频隐私。

18.支持创建直播活动：可自动生成直播二维码，支持用户手机扫二维码观看直播，方便分享。同时还支持教师通过平台发起直播申请，平台管理员审核申请；平台支持免审核模式，开启免审核模式后，教师可直接发起直播活动。

19.支持设置自动或手动开启结束直播，有触控屏或中控的教室，可手动开启直播，无触控屏及中控的教室则可以设置自动开始直播。支持设置直播的观看权限，通过设置直播观看密码来保护直播隐私。支持设置直播的录制和交流权限，开启后，其他用户观看直播时可对直播进行录制，可在直播界面发布评论信息进行交流。

20.提供资源平台首页配置，可设置首页各种模块的显示开关和显示顺序，并可自定义上传轮播图片，实现个性化首页显示。

21.提供课程资源管理系统软件相关的软件著作权证书。

三、教学督导系统

1.为保证相关数据资产安全可控，要求督导软件平台以及相关的AI分析服务支持私有化部署，基于B/S架构，支持集群部署等方式，和第三方系统对接有良好的适应性；系统支持国产化运行环境，同时可根据要求对应用系统程序及数据库国产化适配和迁移，支持对国产化中间件、数据库的兼容。

2.软件平台需提供课中、课后的线上督导评价、巡课，需提供督导巡课记录、督导数据统计分析等应用，支持≥1000用户同时督导评课。

3.需提供便捷高效的课堂筛选与查找能力：在督导评课的页面中支持以课堂视图、教师视图、教室视图等模式进行筛选课程，便于督导评课人员根据自己的角色快速查找课堂视频；能提供不限于本周、本月、本学期或时间范围来筛选；能提供不限于上课中、已下课、未开始等快捷键进行课堂状态筛选；提供课堂显示范围的筛选能力，包括但不限于未被评价、未被我评价、是否已有回放、是否有直播等。课堂支持以列表、宫格或课表等形式进行展示。4.课堂视图中支持以日历窗格的形式精准查询当天的课程安排，支持按课堂的所属院系、教师部门、上课教室进行筛选，支持多种条件组合筛选，帮助用户精确查找课堂。

5.教师视图中支持选择教师所属部门、输入教师姓名以及工号、勾选未被评价教师或未被我评价的教师、选择平台所推荐的教师等维度进行快速教师课堂查找。

6.教室视图中支持以校区、教学楼、楼层、教室等地理维度筛选该教室产生的课堂视频。

7.支持模糊查询，可输入院系、教师姓名、工号、课程名称、教室等条件进行模糊搜索课堂。

8.所呈现的课堂标签支持上课中、已下课、未开始的状态显示，同时能显示课程名称、课堂进度、所属学院、授课教师姓名工号、课堂时间、班级、教室。支持课堂标签上一键开始听课、加入听课计划以及指派其他督导人员进行听评课。

9.支持课中、课后的线上督导评价，课堂详情页能同时呈现4路以上画面，评课老师可自主开关教室画面，支持自动呈现单画面、双分屏、三分屏、四分屏等模式；在多画面分屏显示时点击小画面能将当前画面自动切换为主画面显示；支持进度条拖拽快进、音量控制、画面全屏等控制。

10.支持在听课过程中进行课堂画面抓拍，并支持对抓拍画面进行圈点批注、文字备注，有效记录过程细节。（提供符合该功能描述的截图并加盖供应商公章）

11.支持评课老师根据评价表打分、写评语，评价提交后支持用户导出评价表。评价表打分形式支持手动打分或分值等级评分。

12.具备AI学情分析和语音分析能力时，支持评价指标与当堂课堂的评价模型数据进行联动，让评课老师能直观了解课堂数据。提供课堂文字实录看板、视频自动字幕、课程概要、片段速览等内容，方便老师快速了解课程主讲内容。支持以上内容导出。

13.AI评价模型包括但不限于教师分析（教师出勤、教师站位、教师手势、表情等）、学生学情分析（学生出勤、前排入座率、抬头率、学生专注度、学生行为、学生表情等）、综合分析（教学模式、师生目光接触、课堂活跃度、AI评分等）等。

14.AI大语言分析模型包括但不限于CFS教师教学能力评价、布鲁姆的认知领域教育目标分类、丹尼尔森的教师评价框架、教师教学素养能力、弗兰德斯互动分析、语言表达能力、提问分析、高频词、AI评分等。

15.具备课件讲义提取功能，能自动提取并展示授课中的课件内容。

16.具备AI大语言分析能力时，提供AI督导助手，用户可以询问关于本堂课内容的问题或基于知识点的提问，助手将智能生成回答，帮助用户解决问题，聚焦思考。

17.实时巡课教室筛选功能：具备树形教室列表，可按校区、教学楼、楼层筛选教室，还支持校区、教学楼、教室名称模糊查询；支持按照教师考勤状态、学生出勤率范围、抬头率范围、前排入座率范围、课堂状态筛选巡课教室。

18.实时巡课支持切换浏览视图，需支持九宫格、四宫格、一宫格、列表浏览、教室概览视图、大屏轮播视图等，视图模式支持设置是否启用、调整显示顺序。

19.支持在实时巡课中对授课过程进行画面抓拍、同时可以开启控制远程手动操控摄像机画面，方便管理员能够实时地看到教室里面的画面细节。

20.预警课堂：支持课堂数据智能预警，能够设置相关类型数据预警阈值，当出现数据超出设置的标准时自动标记为预警课堂。预警数据类型包括但不限于教师迟到、早退缺勤；学生抬头率低、前排入座率低、学生专注度低、评价表评分低、讲义内容不足（课件）、学生出勤率低等。

21.支持督导评课数据统计与分析，包括评课次数统计、被评覆盖率、被评教师覆盖率、评课得分等；能自动统计不同院系的评价平均分、被评次数等。针对不同的评价指标，能自动统计总得分情况。

22.支持评价数据的报表导出；支持按课程评价数据、教师评价数据、评课数据等维度，支持按时间范围批量导出。

23.支持课堂预警数据统计与分析，数据类型包括但不限于触发预警次数、预警课堂数量、预警院系数量、预警课程数量、预警教师数量，支持预警项目排行。支持以列表形式查看全部预警课堂，提供各个院系预警课堂数据折线图，院系预警数据排行。

24.支持查看督导工作的整体数据以及数据变化趋势，如人均听课节次、人均听课时长、人均评课节次、人均登录平台次数；支持查看每位督导员的详细工作数据，包含登录平台次数、听课节次、听课总时长、评课节次、任务进度；支持导出登录平台记录，支持导出评课记录。

25.支持对教学过程数据进行自定义查询，在时间区间内，可选中关注的指标并设置指标区间，设置查询维度，维度包括但不限于院系、教师、课程。查询结果支持加入到数据监控或导出报表。

26.支持对教学过程数据进行趋势分析，过程数据包括但不限于课堂异动数据、教学分析数据、考勤分析数据、教师手势、学生行为、教学工具等，可将数据趋势在全校、院系、教师、课程等不同类型中进行数据趋势对比。数据趋势对比结果支持加入到数据监控或导出报表。

27.具备数据监控模块，能展示所关注的教学过程数据分析表，能通过修改时间范围，查看不同时期的数据内容。

28.平台能支持AI智能化生成全校课堂督导报告，可自定义课堂督导报告的版式以及展现方式。督导报告的内容包括但不限于目录页、报告引言、课堂评价分析、教学过程分析、课堂预警分析、督导工作分析、课堂异动分析等分析维度，支持以PDF的形式导出正式文件。（提供符合该功能描述的截图并加盖供应商公章）

29.支持设置重点课堂，可选择重点教师、院系、课程、教室等，符合条件的课堂将被系统自动标识为重点课堂，让督导教师可重点关注。

30.支持设置督导员权限，可设置各类用户组，批量设置账号时间权限、可查看和评价的课程、教师、教室范围，指定听课任务数。

31.平台支持线上添加评价表，支持分值按照等级和手动打分设置评价表类型；支持任意编辑打分项类别、评价内容；评价表支持设定所属院系、课程，实现评价表与课程自动匹配。

32.听课申请和记录：可查看听课记录和评分，并支持听评课线上申请和审批，管理员也可设置听评课不用申请就能直接参与的白名单。

33.支持自定义设置考勤规则，包括上课后多长时间未检测到教师/学生则视为迟到、开课多长时间后未检测到教师/学生则视为缺勤或旷课、下课前多长时间未检测到教师/学生则视为早退等。

34.支持对指定的课堂生成访问链接，让校外督导专家可免登录直接开始听课，支持设置链接有效期、是否允许回看、观看机位等。

35.支持移动端听评课，可免下载APP，通过小程序即可听评课，支持在小程序页面中筛选评课，筛选维度不限于院系、状态、日期等，筛选完成之后点击即可开始听评课；在评课页面中，支持查看教室上课画面，可切换不同的显示画面，包括学生全景、教师全景、电脑画面等，支持查看课堂详细信息、包括教师信息、教室信息、课程信息等；支持使用评价表进行评分。

四、数据分析系统

1.提供全校智慧教室生成数据的统一汇聚、分析和查询服务，数据分析维度包括课堂学情分析、教学资源分析、智慧教室分析、资产分析等，提供各类数据不同维度的查询和趋势分析，能自定义生成数据监控看板。

2.课堂分析：支持查看全校课堂开课数、院系开课数，能统计教学工具的使用数据、教师/学生的考勤分布情况、学生抬头率/学生专注度/前排入座率分布情况、学生行为统计、学生表情占比等数据。

3.教学资源分析：支持查看全向教学资源分析，包括资源类型统计、资源新增趋势、教师资源上传排行、院系资源排行、视频录制总数、平台录制数、累计直播时长、资源空间使用量、资源收藏量、资源评论量等数据。

4.智慧教室分析：支持查看教室总数和使用总时长、总用电量、使用总次数；能柱状图呈现教室日均使用时长分布、教室用电量变化趋势、教室使用排行、教室功耗排行、教室巡检异常项目和异常教室排行、设备告警次数排行、远程协助次数排行等；能查看教室运维情况，包括工单数量，处理进度数据、故障报修类型排行、维修人员工单处理排行。

5.资产分析：提供资产入库统计，资产处置统计。针对资产类型能生成柱形图。提供资产使用部门排行和资产存放位置排行。

6.数据查询：可查询课堂分析、教学资源分析、智慧教室分析、资产分析等数据，支持设置查询时间范围、查询指标、查询维度、查询范围等条件，查询后的数据可下载导出或加入到数据监控。

7.趋势分析：可针对课堂分析数据、教学资源分析数据、智慧教室分析数据、资产分析数据的变化形成趋势图，通过趋势曲线图来展示各种指标占比变化，同时可设置不同类型对比源在同一张曲线图进行展示对比，支持将曲线图生成图片保存到本地进行查看；

8.数据查询和分析维度根据数据类型能提供不同的查询维度及范围，包括但不限于院系、教师、课程、校区、教学楼、教室等维度，支持选择相应范围进行批量查询。

9.课堂分析数据指标包括课堂异动、教学分析（混合型、讲授型、练习型、对话型、学生专注度、前排入座率、抬头率、课堂活跃度、AI评分）、考勤分析（教师出勤率、迟到率、早退率、调课率；学生出勤率、迟到率、早退率、缺勤率）、教师手势分析（情绪性手势、评价性手势、指示性手势）、表情分析（教师积极、平淡、消极表情；学生积极、平淡、消极表情）、学生行为分析（转身、举手、读写、趴桌子、听讲、沟通交流、站立、使用手机）、教学工具分析（课堂互动、对比教学、圈点、白板、课程录制、签到、投票、随机挑人等）等。

10.教学资源数据指标包括教学资源（视频录制数、平台录制数、设备录制数、累计直播时长、资源浏览量、资源收藏量、资源评论量、资源空间使用量）、资源类型（音频资源占比、视频资源占比、图片资源占比、文档资源占比、其他资源占比）

11.智慧教室数据指标包括但不限于教室使用（教室使用总次数、教室使用总时长、教室日均使用时长、总用电量、绑定设备数）、教室异常（巡检次数、巡检异常次数、设备告警次数、远程协助次数）、运维工单（工单数量、故障处理次数）

12.资产数据指标包括资产入库数量、资产处置数量等。

13.数据监控：支持对数据查询和趋势分析两项内容进行监控项呈现，可保存用户在数据查询和趋势分析的配置。

14.我的课堂数据：用户可查询一段时间内课堂相关汇总数据以及每节课数据详情，同时可设置将数据在选定时间内推送给已绑定的用户微信公众号上进行查看。

15.数据看板：支持通过全屏的方式呈现课堂数据、教学资源、智慧教室使用情况，方便用户能够看到整体数据的变化及趋势。

16.教学数据推送：支持将课堂分析数据、教学资源数据、教室数据通过关联手机APP进行定时推送，可设置具体时间、推送频率进行有针对性的数据推送，便于管理者通过手机随时关注相关AI数据分析统计结果，优化管理者数据查看方式，提高整体管理效率。

17.提供数据分析系统软件相关的软件著作权证书。

五、设备管控系统

1.采用B/S架构，具备校区、楼栋、楼层树状查找结构，可列表、四分屏、九分屏显示教室状态，支持查看教室各类设备的在线、使用中、离线等状态，设备类型包括中控、录播、灯光、窗帘、无线麦、网关等。

2.具备批量控制功能，支持在树状列表中批量选择校区、楼栋、楼层进行批量控制，控制内容包括控制中控终端账号登出、锁定设备、开启考试模式；支持对授课大屏、教师机、投影幕布、灯光、窗帘、空调、分组屏等设备批量开关。

3.支持远程可视化控制教室各类设备，可查看教室视频画面，以及中控、录播、摄像机的IP地址，支持远程登录登出账号；支持对授课大屏、电脑、投影、幕布等设备进行控制；支持远程开启录制；支持控制教室灯光、窗帘、空调开关。

4.支持通过平台远程切换教室摄像机视角，包括电脑信号、主讲特写和全景、听讲特写和全景等，便于管理员能够多视角看到教室里画面的细节，有利于管理；支持对特写画面进行摄像机云台远程控制，实现推进、拉远、上下左右转动等。

5.IP语音对讲：当遇到紧急情况时，支持通过平台与教室段开展远程语音对讲，教室中可同步语音进行回应，便于管理员可及时发现问题并进行远程应急处理；

6.具备教室端设备锁定和考试模式设置，锁定后，中控设备将退出登录，且屏幕锁定、无法操作。考试模式开启后，教室端设备将进入静默状态，停止推拉视频流，平台端无法观看该教室的直播、禁用一切管控操作、并停止录制；结束考试模式后，平台和设备则恢复正常。

7.支持查看教室的使用记录、教室能耗和该教室的课表；支持记录并展示当前使用人员、今日使用次数、今日使用总时长等信息。

8.智慧巡检：支持自动完成教室的设备巡检任务，发现设备异常情况，可生成巡检结果。对于异常结果，可转为运维工单，及时跟进和处理。巡检内容包括授课大屏/投影显示、电脑画面、吊麦拾音、电脑声音、功放音箱、摄像机、跟踪设备等。巡检完成后，可查看巡检报告，支持按异常教室、异常项目来查看详细情况，支持将报告数据导出为excel文件。针对异常结果可转为工单，工单内容能自动填充本次巡检的故障报告、故障教室等信息。

9.人工巡检：通过线上、线下结合的方式，完成巡检任务并形成巡检报告。支持设置人工巡检任务，运维人员需到相应教室填写现场信息、上传附件，完成巡检任务。管理员和巡检人员均可查看巡检结果。可设置多个巡检模板，巡检项目可添加多台巡检设备和巡检内容。巡检任务支持转为维护工单。

10.设备运维：平台端的故障报修、教室端中控屏的报修信息及设备巡检产生的故障，均能生成运维工单；同时支持人工录入、其他故障报修途径反馈的工单；支持运维工单处理进度展示，包含提交中、处理中、已完成状态；支持工单详细信息查询，支持工单编辑回复处理结果；具备运维工单不同维度管理统计，支持分析数据导出形成数据报告。

11.故障报修：当发生硬件、软件或其他故障后，用户可通过平台上报故障。报修信息包括工单名称、故障类型、故障描述、故障发生教室。完成报修后，管理员将收到工单，报修人员可即时查看工单状态。

12.设备告警：当设备遇到故障或检测出现异常时，管理员通过平台可收到告警信息，告警内容包括告警设备类型、告警类型、故障详情、所属校区/楼栋/教室、告警时间等。支持通过告警类型、设备类型、所属校区、楼栋、教室来查询告警情况，支持消除告警，告警数据导出等操作。

13.远程协助：支持教师在教室中控终端上发起远程协助申请，管理人员通过平台可以进行远程协助，响应设备端发起的请求，远程操作设备的桌面。（需提供具备CMA或CNAS资质的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）

14.设备日志：通过平台可查看设备日志，方便管理员对设备进行异常排查。日志事件主要包括设备的登录、登出、绑定、解绑、升级、异常重启等。

15.设备信息：可查看中控设备信息，方便管理员的日常运维工作。包括中控设备所属教室、ID号、IP地址、系统版本等，支持远程导出中控设备的信息数据。

16.资产管理：（1）资产基本信息管理：支持资产分类、分区、分状态管理。每条资产记录应包含但不限于资产编码、资产名称、资产状态（在用、闲置、维修中、借用等）、资产类型、品牌、型号、购入日期、存放位置、使用部分、使用人等。支持资产模糊查询。支持资产记录用Excel表格导出。（2）资产处置：设备和软件编号信息应与学校设备管理系统中保持一致。支持设备、软件、耗材等资产信息人工录入。支持资产报废、盘亏、调出、其他等处置。（3）资产盘点：支持创建盘点任务，设定盘点人员，查看盘点进度，查询盘点结果等。支持生产盘点报告，报告内容包括总体情况、盘点人员情况、资产类型情况、资产位置情况等，支持盘点报告导出。

17.计划任务：支持提前设置执行任务，当到达预设时间后，系统自动执行该任务，以便提升日常运维效率。任务类型包括终端设备的登录、登出、锁定、解锁；环境模式全关、全开、录播、投影；自动巡检单次、周期重复等。

18.物联策略：支持设置多种策略控制物联网设备，包括室内环境设置、环境控制模式设置、联动规则、定时设置等。（需提供具备CMA或CNAS资质的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）

19.中控设备配置管理：支持批量设置控制码、联动规则、登录方式、录播模式、视频上传存储规则等。支持配置备份与恢复。

20.提供管控权限设置功能，支持设置账号所能管控的教室范围，支持设置用户组。

21.线上升级：支持将终端软件程序包上传至平台，可选择任一已上传的程序版本对区域内所有终端批量升级。（需提供具备CMA或CNAS资质的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）

22.提供移动端小程序，支持接入企业微信，具备接收故障报修、工单任务、巡检任务、设备告警等任务。支持工单的录入、指派、处理；支持巡检任务的查看、结果标记提交等。

23.提供媒体推送功能：支持用户在指定某个时间，将媒体库中选择的特定媒体资源发布到指定的校园分区、教室展示出来，用于校园学术报告收看、紧急信息通知等应用；

24.支持多种方式向终端设备推送多媒体信号，包括编辑文本、本地上传、资源库、选取直播流；可推送内容的格式包括：文本信息、视频、图片、音频。（需提供具备CMA或CNAS资质的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）

25.信息发布创建：任务设置包含广播名称、播放时间、推送内容、优先级、持续时长等信息，可设置优先级包含正常优先级、中优先级和高优先级。

26.提供教室集中管控系统软件相关的软件著作权证书。

六、新闻公告和消息中心

1.通过平台可以实现查看学校发布的新闻公告、并可实现新闻、公告的发布 

2.平台支持新闻公告发布、新闻公告删除、查看发布记录、查看发布详情，同时可对新闻公告进行在线编辑以及设定时间进行发布；

3.通过平台用户可查看远程协助、设备告警、课堂提醒、我的申请等通知消息（包含历史消息），并提供快捷的跳转方式帮助用户快捷地到达想要的应用或功能；

4.新闻公告和消息中心为平台基础功能，无需其他授权即可使用。

七、平台基础管理中心

1.平台支持校级、楼层管理员、普通用户多级权限识别的组合管理，并可根据不同组合开放相关权限，能够满足不同职位用户的平台功能应用需求。

2.可以通过平台后台管理设置平台banner、平台logo、学校信息等内容，同时可查看并设置平台存储空间配置，可对未编辑的录制视频设置自动清除时间，节省存储空间。

3.支持通过后台查看学校相关数据包括楼栋、班级、教室、学生、作息时间、课表信息等，同时支持手动将数据导入，用于设备管控、直播、督导教学、数据分析等应用。

4.提供对教室终端硬件版本功能进行远程升级的服务，支持按楼栋、教室批量地定时升级。
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	1.系统支持B/S、C/S架构，支持多个客户端、多个管理用户同时登录； 

2.系统首页可显示学校的基本情况：教室、主机及任务总数，另外可实时检测话筒使用时长、使用次数及使用率；

3.教室类型：可检测该教室设备在线状态及IP地址；可对扩声主机进行集中管控，包括设置吊麦静音、取消吊麦静音、打开待机、关闭待机及远程解锁（可对不同类型无线麦克风充电座解锁）； 

4.数据统计：可实时检测设备的在线、话筒、话筒、充电事件的使用累计时长；另外可实时检测设备的在线、话筒、话筒、充电事件的状态的累计次数。数据统计中可对该间教室累计时长及累计次数实时查询，也可按照指定时间如近一周、近一月等进行查询； 

5.设备管理：可对在线设备（设备终端添加完服务器IP地址，后端平台自动扫描添加）自动绑定，也可通过后端平台输入IP地址添加该设备终端。可显示该间教室的无线麦克风的实时电量、话筒开关状态、充电座的状态及所在位置等信息；在设备管理中点击该教室IP地址，可直接进入该间教室设备主机进行功能配置，包括功能参数、波特率（不同类型的无线麦克风充电座）、设备的IP地址、以及配置访问服务器的IP地址； 设备管理中该间设备详情：可通往网络远程管理该间教室主机：管理教室终端设备输入设置的所有通道，包括：静音、降噪、低切、自动均衡、音效等；可对无线麦克风的音量大小进行远程调节。具有智能校准，用于校准系统中连接的音频设备在当前声场环境中的参数（系统首先播放粉红噪音，达到吊麦自学习的效果)；可查看设备类型、设备版本号、工作模式等。
	
	1
	品牌：

报价：
	台电

	13
	总系统集成
	涵盖所有教室安装，线材使用，HDMI高清线、网线更换、投影调度拆装等，长度以现场施工情况为准。
	
	1
	
	--

	14
	合计
	元
	


二、红旗校区设备参数：
	序号
	设备名称
	技术参数
	单价
	数量
	共计
	建议

品牌

	1
	投影机
	1.激光光源，20000小时光源寿命（正常模式），30000小时光源寿命（节能模式）

2.3LCD投影技术

3.液晶面板0.67英寸含微透镜*3，亮度7300流明（符合ISO21118标准），分辨率:WU XGA（1920*1200），支持4Ｋ信号输入，对比度5000,000:1（符合ISO21118标准）

4.中心亮度≥7900流明，色彩亮度
 7300流明

5.支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度100%~70%之间，以1%为单位进行亮度调节

6.投射比：1.35-2.20；

7.大范围镜头位移：垂直±50%，水平±20%

镜头参数：镜头=1.5—1.7，镜头=20.0毫米—31.8毫米

8.镜头光学变焦比：1-1.6倍

9.支持投影尺寸：50''-500''

10.重量≤9KG

11.整机功耗≤396W（正常模式），≤300W（静音模式），待机功耗≤0.5W

12.内置10W扬声器

高清晰度迷你音响（音频输出）x1、RS232C×1、RJ45×1、内置无线网卡、高清晰度迷你音响（音频输出）

13.支持屏幕尺寸：4:3，16:6，16:9，16:10，21:9

14.画面可选7种颜色模式，3种锐利增强模式
	
	1
	品牌：

报价：
	爱普生、

NEC、

松下

	2
	定制电子演讲台（T）
	根据电子书写屏大小定制
	
	1
	品牌：

报价：
	定制

	3
	鹅颈话筒

（T）
	集成到电子演讲台
	
	1
	品牌：

报价：
	台电、比利普

	4
	智慧终端（中控+书写屏）
	一、整体要求

1.为方便系统使用和部署实施，节省教室空间，要求终端采用主机加外接触控屏的设计，主机采用标准机架式设计，支持讲台内安装，主机高度＜2U。触控屏采用显示器设计，嵌入教室讲桌台面安装、支架安装。

2.要求主机采用低功耗、稳定性高的嵌入式ARM处理器架构设计，核心芯片为国产芯片，不接受采用X86架构设计类产品；CPU≥8核，具备高性能GPU，内存：≥8G；NPU至少支持6TOPS算力。

3.主机接口要求：HDMI视频输入接口不少于3路，用于授课电脑、外接笔记本、云桌面或实物展台等设备接入终端；HDMI输出接口不少于3路，其中≥1路支持4K分辨率输出；网口不少于4路，其中≥2路支持POE；USB接口（含type-c）不少于4个，用于外接设备反触控等功能；RS-232控制接口不少于4个，用于外接其他设备，实现中控控制；MIC音频输入接口不小于4路，每路均支持通过软件设置独立的48V幻象供电开关；LINE OUT接口不少于1路，用于外接音箱；12V电源输出接口不少于1路，实现对终端触控屏的供电；授课屏电源输出接口不少于1路，投影幕电源输出接口不少于1路；PC控制接口不少于1路；IR接口不少于1路，用于红外无线麦配对。

4.触控屏要求：采用不小于29英寸电容屏，21比9显示比例，左侧显示区用于显示和课堂教学相关的内容，包括对应教学电脑、笔记本、移动设备投屏、分组画面的触控操作等，右侧显示控制管理界面，用于教师课堂教学中信息化工具的操作区域；支持1080p高清显示和多点触控，屏面采用全贴合钢化屏；内置读卡器，便于老师通过IC卡刷卡登录，同时内置人脸识别高清摄像头及人脸识别算法，在老师忘记密码、忘记带IC卡的情况下，方便老师刷脸可使用设备；内置扬声器、麦克风，支持IP对讲功能。

5.要求终端高度集成各项应用功能，功能包括但不限于电子白板、圈点批注、中控、物联控制等。通过主机外接的触控屏既可显示授课电脑PPT，又可完成各项应用功能的操作。同时支持笔既能在左侧教学电脑屏幕上书写，也能完成右侧控制管理界面的操作。

6.为满足学校各种登录方案，终端支持免登录、账号密码登录、IC卡刷卡登录、人脸识别登录、二维码识别登录等多种登录方式可供学校自由选择。可设置默认登录方式，可隐藏不常用登录方式，使登录界面简洁，让老师快速使用自己账号开始上课，提高终端使用效率；

7.触控屏一侧提供USB接口，具备电子白板资源、圈点资源导出功能；支持电子板书、圈点批注内容自动保存，支持浏览已保存的内容。

8.终端支持脱机使用，当系统设备处于断网的环境下时，终端仍可支持账号密码登录、IC卡刷卡登录、人脸识别登录，同时支持免登录模式一键点击进入终端操作界面。

9.终端支持通过终端与远程WEB界面两种设置方式，支持设置不限于网络与平台的绑定、连接显示参数的设置、触控屏界面的自定义布局、中控设置、设备登录与登出的联动设置等。

二、智慧控制模块

1.具备多路信号源切换功能，信号源切换时具备无线投屏信号源画面预览功能。通过操作终端触控屏，可对内置电脑、外接笔记本电脑、无线投屏等视频信号进行快速切换，切换过程延时低，无需其他控制台。

2.终端触控屏的控制管理界面中的工具栏具备功能排序自定义，可自由拖动功能按钮至控制管理界面工具栏中合适位置，将最常用功能优先放在控制管理界面工具栏中显示，一键点击即可开启。

3.要求具备两个以上可编程串口，能实现授课大屏、时序电源、投影机等外设的开关、信号切换等，支持控制按钮名称自定义。支持自定义设置标题名称、按钮名称、按钮执行动作，以及对应的硬件接口选择。

4.要求终端支持远程协助功能：教师在教室通过终端可以发起一键求助，运维人员可以接管教室终端设备实现远程排障。

5.要求具备故障报修功能，通过终端触控屏可将相关问题和意见快速选择并线上提交，方便老师能够及时将系统中相关问题反馈给管理员。

6.要求内置无线投屏及反控模块：不需要外接投屏器和安装投屏程序，支持Windows、安卓、鸿蒙等主流投屏协议，至少支持2路信号同时投屏，可预览投屏信号，同时支持对投屏信号进行审核，审核完成后支持反触控操作；在显示设备支持触控时，也可反向触控投屏信号。

7.通过操作终端触控屏控制管理界面可以实现对比教学功能，支持预览所对比的内容，包括但不限于授课电脑画面、笔记本画面、无线投屏画面、电子白板、圈点批注等，支持最大4分屏显示，分屏模式可根据信号数量自动布局；可自由拖动对比画面至合适位置，支持将其中单画面进行全屏展示，同时也支持移除单画面。

8.支持硬件圈点批注、白板功能，要求无需启动任何软件工具，通过讲台触控屏控制管理界面即可开启相关功能，可在教师电脑、笔记本、无线投屏等信号画面上圈点、白板批注。在显示设备支持触控时，手指或触控笔可在触控显示设备上进行同步协同圈点、白板书写；白板增加页面可通过讲台触控屏和授课大屏多指向下滑动增加；支持实时查阅圈点、白板、录制文件，可预览和下载。

9.为提高课堂参与度，提供课堂师生互动工具，互动工具包括不限于签到、随机挑人、计时器、对比教学、大屏冻结、班级成员、答题、观点收集等。学生端提供免APP的小程序参与课堂互动，课堂结束时自动生成课堂互动报告。

10.PPT导览功能：通过讲台触控屏打开PPT课件，在全屏放映模式下，要求触控屏操作区能预览所有页（≥10页）幻灯片，点击幻灯片缩略图可相应的快捷跳转，方便教师快速定位；在播放幻灯片过程中，演讲者在触控屏PPT页上可以查看幻灯片备注，提供上下页翻页和全屏播放快捷键。

11.具备应用快捷切换功能：支持通过触控屏操作区返回桌面和查看教师授课过程中已打开正在运行的软件，点击应用图标可以快速将该软件窗口切换到前台，方便老师快速切换应用进行授课。

可同步管控弘学楼设备。
	
	14
	品牌：

报价：
	东信同邦

	5
	扩声系统（问学楼）
	数字红外无线系统主机

1、数字红外无线教学扩声系统，传输副载波符合IEC 61603-7：2003国际标准，具备标准化协会颁发的证书；

2、DQPSK数字调制/解调技术；

3、频率响应：主机-主机：50 Hz ~ 20 kHz

麦克风-主机：100 Hz ~ 20 kHz

4、信噪比：≥ 98 dBA；

5、总谐波失真：≤ 0.04%；

6、增益差：≤ 0.06%；

7、具有2个RJ45接口用于接数字红外接收器；前面板具有1个RJ45接口用于连接网络，可通过内置Web管理或教学扩声设备管理平台的控制与管理；

8、一台主机集成多种扩声技术，同时集成有线麦、数字红外无线麦、吊麦共同使用；

9、内置功放，具有4个扬声器接口：8Ω负载下，左/右声道≥160W；

10、具有1个Type-C接口，可以对电脑主机实现数字音频信号输入输出，方便疫情时期网课声音的传输；配合红外麦克风可实现PPT翻页功能；配合具备数字光标的话筒实现数字光标功能；

11、2路线路输入，2路线路输出；

12、配有1个专用的录音输出接口（Ø 3.5 mm），用于常态化录播；录播音源混音指标可通过软件平台进行调节；

13、具有2路3PIN凤凰头座子带音量调节旋钮，具备AFC功能，可扩展远距离拾音设备（如吊麦、全向麦）而不影响红外麦克风音质；

14、带一个A型USB口用于连接有线鹅颈麦克风；

15、具有RS-232接口，用于连接中控系统，可实现集中控制；

16、具备1路远程互动的音频信号的输入(3PIN凤凰头座子，REMOTE IN)，1路远程互动的音频信号的输出(3PIN 凤凰头座子，REMOTE OUT) ，具备AEC功能；实现教室间互动音频信号的处理；

17、多重警报触发功能：可通过主机、颈挂式麦克风触发报警；

吊装式麦克风

1、老师区域使用；心形单指向驻极体；

2、等效噪声：20dBA（SPL）

3、频率响应≥ 50 ~ 20000 Hz

4、最大声压级≥139 dB (THD<3%)

5、直径20mm

6、与数字红外无线麦克风同一品牌。

数字红外接收器

1、不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境；

2、1个RJ45接口传输数字红外信号

3、增强型，直径≥φ116mm

数字红外无线麦克风

1、数字红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用；

2、扩展性能强，具有3.5 mm音频输入接口；

3、内置激光笔功能；

4、可充电锂电池≥2300mAh，电池可持续使用7个小时；电池封闭式设计，防止锂电池遗失或损坏；

5、具有电量提示，支持Micro USB口充电（兼容手机充电器）；

6、具备触点式充电接口，放入配套的底座实现触碰即充电；

7、具备锁孔，插入充电底座时支持锁闭功能，防止无关人员带走；

8、话筒内置多频点，支持话筒频点设定；

9、PPT翻页功能；

10、支持PTT(Push To Talk按键发言)功能，适宜于小组讨论，一间教室内同时可工作的话筒数量大于11只；

11、当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射；

12、信噪比≥90dBA；

13、总谐波失真≤0.05%；

14、调制技术：DQPSK

15、重量：≤80g，方便佩戴

16、通过不同的配件，可实现颈挂式、领夹式或手持使用。

有线麦克风

1、充电座与鹅颈麦二合一设计，无线话筒即充即用；

2、话筒杆可拆卸设计，标配60cm话筒杆， 也可选配50cm或70cm话筒杆；

3、具有充电卡槽对数字红外无线麦克风进行充电，话筒不分正反面放入即充电；

4、含电子锁，支持RS232控制协议，支持中控、微信小程序解锁；

5、两个USB连接口，一个连接至数字红外系统主机USB接口实现音频信号的数字无损传输，一个USB连接通用的5V电源实现充电槽的充电；

6、鹅颈话筒发言开关带指示灯；

7、与数字红外无线麦克风同一品牌。
	
	13
	品牌：

报价：
	台电、比利普

	6
	辅显电视
	75寸液晶电视
	
	26
	品牌：

报价：
	海信或同等品牌

	7
	网络摄像头
	1.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS宽动态；

2.焦距&视场角：4mm，水平视场角：86.2”；

3.最大光圈数：F2.0；

4.主码流频率分辨率：50 Hz : 25fps1920 x1080；

5.视频压缩标准：H265/H.264，视频压缩码率：32 Kbps-8Mbps；

6.接口：1个RJ4510 M/100 M自适应以太网口，支持POE。
	
	13
	品牌：

报价：
	海康威视

	8
	智慧黑板（86寸三拼中间屏两侧黑板）
	一、显示及触控参数要求：

1.黑板采用平面三段式结构方式，整体尺寸＞4400*1200mm，厚度＜90mm，整块黑板支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔等多种类型笔书写，两侧黑板支持磁性材质教具吸附功能；

2.中间UHD液晶屏体显示尺寸≥86英寸，分辨率≥3840*2160，（可无损播放4K片源，在4K分辨率下刷新率可达到60Hz），标准色域格式下≥130%，最大可视角度≥178度； 

3.交互黑板液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术，笔尖与液晶屏距离为0mm，光影偏差 0mm；定位精度：≤±0.1mm，屏幕最高灰阶256灰阶；

4.整机具备自动混音功能，支持添加无线MIC，与黑板接入的其他多媒体信号可自动进行混音后通过屏体内置音响播出，音箱总功率≥50W可单独对高音、低音、平衡音 进行调整； 

5.中间屏幕支持双系统Windows与Android下20点同时触控及书写,触摸分辨率:≥32768*32768，触摸响应时间：≤4ms，触摸书写延迟≤15ms； 

6.整机前置输入接口具备≥1路全功能TypeC、≥1路HDMI、≥2路USB3.0。侧置输入接口具备≥1路HDMI、≥1路RS232、≥1路RJ45；侧置输出接口具备≥1路音频输出等； 

7.任意通道下，包括Android、OPS、HDMI等信号通道，均支持多指熄屏，并同时关闭触摸，避免误触。也可使用前置物理按键息屏；

8.交互黑板整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，不需要专业人员即可轻松解决电脑故障； 

9.交互黑板具有物理开机防蓝光功能，不接受通过菜单或按键设置方式进行防蓝光模式与非防蓝光模式的切换，并可通过扫描交互黑板前置二维码即可获取产品防蓝光检测证书；

10.内嵌企业级路由器，可支持有线和无线的双模接入，可供不少于50个用户同时连接使用，在关机状态下，仍可提供无线网络；以太网遵循IEEE802.3\u\z\ab\x协议标准 ， 内置无线网卡遵IEEE802.11a\b\g\n\acwave2协议标准

11.支持在任意信号源通道任意屏幕位置调取悬浮球工具栏功能，并可根据教师授课习惯自定义悬浮工具栏；

12.内置无线传屏接收器，Android和Windows系统下无需外部接收组件，可将外部电脑设备的视频、音频、触控、信号等无线传至交互设备上，支持双向传输。

二、整机要求： 

1. 智能交互黑板采用插拔式电脑模块架构，接口严格遵循 Intel®的 OPS-C 相关规范, 针脚数为80Pin,屏体与插拔式电脑无单独接线; CPU采用Intel第10代及以上平台处理器酷睿I7处理器，内存：≥8G DDR4，硬盘：≥256G SSD固态硬盘。

配备无线键鼠套装及绿联USB扩展器（3.0*4）扩展。
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	品牌：

报价：
	鸿合、希沃

	9
	总系统集成
	涵盖所有教室安装，线材使用，HDMI高清线、网线更换、投影调度拆装等，长度以现场施工情况为准。
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	--
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	合计
	元
	


备注：1.以上参数仅供参考，供应商可根据实际情况提供响应方案，但所投产品性能、规格不得低于上述要求。2.所有设备质保期不低于三年（自验收合格之日起计算），供应商须提供24小时售后响应、故障及时解决及终身维修服务承诺，具体质保及售后要求以最终合同约定为准。3.最终报价应包含设备、运输、安装、税费及售后服务等全部费用。4.以上参数及要求最终解释权归学校所有。

两校区共计报价（元）：
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