|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一：多媒体设备采购清单 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 专业音箱 | 产品规格：  1.系统类型：8"二分频全频专业音箱；  2.喇叭规格不低于：低音8"×1只/号角高音:1"×1只  3.频率响应: 70Hz-18KHz；  4.灵敏度：（1W/1M)±2/90dB；  5.额定功率: ≥150WATTS；峰值功率:≥ 300WATTS；  6.声压级：≥Cont113dB Peak116dB；  7.材料采用18mm优质BB级中纤板制作，黑色浮点耐磨喷漆处理；  8.尺寸(WHD): ≥290mmx430mmx270mm；  9.重量(只)：≥10kg 10.为保证系统兼容性扩声系统需统一品牌，需提供企业产品执行标准登记证书； | 只 | 8 |  |  |
| 2 | 专业功放 | 产品描述：  1.FBX超强抵制啸叫的能力；  2.根据卡拉OK包房使用要求, 其音量、音色及效果 采用隐藏式调节。 支持多通道输入及录音输出功能；  3.保护功能完善,保障长期工作稳定可靠；  4.▲显示屏带USB-MP3数码播放音频接入功能，同时具备蓝牙、FM收音机功能（需提供用手机当话筒与蓝牙音箱同步扩音系统软件著作权证书）；  5.前面板3个MIC接入口，带混响效果及独立调试混响部份，深度和延时各功能；  6.后面板音频AUX-A/B 输入切换及双声输出可外接两台功放同步使用，8欧4组音箱端子输出；  7.输出功率：≥350W x 2通道；  8.失真度: <0.01% ；  9.频率响应: 20Hz-20KHz±3dB；  10.▲为保证系统兼容性扩声系统需统一品牌，需提供产品3C、制造商授权书和售后服务承诺函； | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 有线话筒 | 有线鹅颈话筒（独立供电）D38 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 音响施工布线 | 音响线、电源线、音响支架（音箱专用托臂支架，承重不低于35Kg）安装。 | 批 | 2 |  |  |
| 5 | 设备机柜 | 16U音频航空机柜，四个固定轮。 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 教学管理平台 | 噢易OSS系统V8/噢易多媒体网络教室软件V9.0 | 点 | 306 |  |  |
| 7 | 交换机机柜 | 1800专用网络豪华机柜。 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 接入交换机 | 48\*10/100/1000TX以太网端口+ 4个SFP+端口，交换容量336Gbps，包转发率144Mpps，外形尺寸（长×宽×高）（单位：mm）440×230×43.6 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 交换机 | 48个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口，可作为上行口)2个10G Base-X SFP+ 光口，交换容量136Gbps，转发能力101.4Mpps，外形尺寸（W×H×D）mm: 440mm x 210mm x 44mm; | 台 | 3 |  |  |
| 总计 | |  | | | | |