采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** | **规格参数** |
| 1 | 存储服务器400T/预留20个盘位 | 1 | 台 |  |  | 4U机架式网络存储设备，存储容量400TB，支持硬盘热插拔CPU：64位多核处理器内存：16GB接口：2个千兆网口，1个千兆管理口电源：1+1冗余电源 16\*25T，预留20盘【产品功能】存储模式：支持视音频流直存；接入带宽：1100Mbps（550路）RAID模式：纠删码技术，保护数据不丢失，业务不中断网络协议：RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181 |
| 2 | 服务器硬盘 | 3 | 块 |  |  | 14T 服务器专用硬盘 |
| 3 | 海康32路硬盘录像机 | 3 | 台 |  |  | 名单库比对报警（4路人脸分析比对（图片流），或1路人脸抓拍（视频流）16个人脸名单库，总库容1万张 (平均15KB/张)支持陌生人报警,支持人脸1V1比对,支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索,支持人脸属性识别,支持人脸评分功能,支持接入混合抓拍事件,支持热成像接入、存储、报警,支持区域关注度相机：支持区域关注度联动方式：区域人数检测、停留时长检测报警,支持接入多个客流相机，合并统计客流数据,人脸库建模成功率不低于99.99%。硬件规格：2U标准机架式,2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源,盘16位，最高支持10TB硬盘,2个千兆网口,2个USB2.0接口、1个USB3.0接口,1个eSATA接口,支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘,报警IO：16进4出,软件性能：输入带宽：320M，输出带宽：256M,开启RAID后，输入带宽：200M，输出带宽：200M,32路H.264、H.265混合接入,最大支持16×1080P解码,支持H.265、H.264解码,平台对接协议:萤石/GB28181/Ehome/ISUP/1400视图库协议 |
| 4 | 监控专用硬盘 | 10 | 块 |  |  | 8T监控专用硬盘容量（GB）：8000 接口：SATA 转速（rpm）：7200 传输速率：6Gb/s 缓存：256MB详细参数技术规格容量（GB） 8000接口 SATA转速（rpm） 7200传输速率 6Gb/s缓存 256MB |
| **合计** |  |