|  |
| --- |
| **崇德书院文化类改造项目物资清单** |
| 序号 | **物 品 名 称** | **功能描述** | **数量** | **单位** | **预估单价** | **预估总金额** | **备 注**(特殊需求请注明) |
| 1 | 标识牌 | 体现书院特色尺寸：高300mm,宽250mm工艺：8mm高强度PVC雕刻底板造型，打磨烤漆处理，面贴5mm亚克力激光雕刻立体造型，背丝印背烤漆效果 | 10 | 个 |  |  | 阅览室使用，共青团工作站，社团工作站，传统文化展厅，心理导师工作站，谈心室，学业导师工作站，团体辅导区，党建工作区，一站式工作站门牌标识 |
| 2 | 制度牌 | 体现书院特色尺寸：600\*900mm工艺：8mm钢化玻璃背喷，广告钉固定 | 10 | 个 |  |  | 阅览室使用，共青团工作站，社团工作站，传统文化展厅，心理导师工作站，谈心室，学业导师工作站，团体辅导区，党建工作区，一站式工作站崇德书院心理咨询室工作制度 |
| 3 | 报刊架 | 颜色：金属银色材质：金属规格：635\*360\*1080mm | 2 | 个 |  |  | 休闲阅览区使用 |
| 4 | 中式仿真书 | 重量：每本150G尺寸：大号：27\*17\*4厘米中号：25\*17\*3.5厘米每套：5-8本 | 25 | 套 |  |  | 阅览室使用 |
| 5 | 学生作品展示 | 包括承重杆和钢丝绳，拉钩等，包括施工安装。整体区域包含柱子、大小区域。承重杆长约10米。每米根承重杆配2-3根钢丝绳，每根钢丝绳长度约1-2米，每根钢丝绳配拉钩2-4个。非悬挂区域不施工。 | 10 | 米 |  |  | 社团工作站 |
| 6 | 学生作品展示 | 中式装裱，包含耗材作品需要装裱。平均尺寸约：0.5\*1.1米 | 20 | 个 |  |  | 社团工作站 |
| 7 | 墙面文化 | 符合书院设计要求，包括设计、施工、售后维护。每块尺寸约：1.7\*2米/块，包括墙面装饰画，点缀用。（不含墙面石膏板造型） | 25 | 块 |  |  | 传统文化展厅 |
| 8 | 文化模型 | 每个模型不高于40公分，宽度不大于30公分，每组2-3个，材质无要求。例如：二里头遗址摆件。 | 10 | 组 |  |  | 传统文化展厅 |
| 9 | 内部文化长廊 | 符合书院设计要求，包括设计、施工，包括崇小德暖心服务站；共青团服务站、阅览室、心理导师办公室对面、党建工作区等，共设计面积约为90平方米，可见面积非设计面积。 | 20 | 块 |  |  | 室内文化长廊IMG_20230519_131720 |
| 10 | 地面阴刻 | 符合书院要求，每个字30公分大小，预估16个字，可以在现有地面上阴刻。 | 1 | 组 |  |  | 室内外文化长廊：小广场：天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。 |
| 11 | 北楼西厅外门面 | 设计符合书院要求。墙面由铝塑板打底， 文化墙内容为亚克力+PVC材质制作。窗户、门不做装饰，面积已经去除。底部为铝塑板打底，展示内容材质为PVC+饰面1-3毫米亚克力材质制作。尺寸：2\*1.7米/块 | 3 | 块 |  |  | 私德典故3篇，室外文化长廊 |
| 12 | 南楼中厅外门面 | 设计符合书院要求。墙面由铝塑板打底， 文化墙内容为亚克力+PVC材质制作。窗户、门不做装饰，面积已经去除。底部为铝塑板打底，展示内容材质为PVC+饰面1-3毫米亚克力材质制作。每块尺寸约：2\*1.7米/块 | 3 | 块 |  |  | 公德典故3篇，室外文化长廊： |
| 13 | 崇德书院文化雕塑 | 仿青铜颜色，雕塑位于书院院内入口地面，共4根。底座（材质不限）为70-80公分见方，高70公分，在迎面底座上有崇德书院四个字，柱身四周有文字造型。柱子（材质玻璃钢或者不锈钢）高度分别为1.2-1.8米高，柱身大小为60-80厘米见方，整体错落有致，。有更好方案也可参考使用。 | 1 | 组 |  |  |  |
| 14 | 宣传栏 | 中式设计，高度：2-2.5米，宽度：1.5-2米。室外烤漆不锈钢宣传栏 | 4 | 个 |  |  | 分别有：屈原传说、程门立雪典故、孙思邈悬丝诊脉传说、张仲景首创人工呼吸传说，室外文化长廊 |
| 15 | 动物装饰灯 | 防水等级：IP65功率：10W以下光源：LED材质：ABS+五金底盘照射面积：1-5平方米 | 10 | 个 |  |  |   |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |