**附件4 教学办公区定时控制器（表1）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼宇** | **安装位置** | **设备** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 基础医学楼 | A区1层 | 630A交流接触器 | 1 |  |  | 德力西、正泰 |
| 定时器 | 1 |  |  | 德力西、正泰 |
| 10A中间继电器 | 1 |  |  | 德力西、正泰 |
| 控制柜 | 1 |  |  | 60\*50\*25cm |
| 护理学院 | 1层总电柜 | 400A交流接触器 | 1 |  |  | 德力西、正泰 |
| 定时器 | 1 |  |  | 德力西、正泰 |
| 10A中间继电器 | 1 |  |  | 德力西、正泰 |
| 控制柜 | 1 |  |  | 60\*50\*25cm |
| 医工楼 | 2、3、4、5层 | 250A交流接触器 | 4 |  |  | 德力西、正泰 |
| 定时器 | 4 |  |  | 德力西、正泰 |
| 10A中间继电器 | 4 |  |  | 德力西、正泰 |
| 控制柜 | 4 |  |  | 60\*50\*25cm |
| 交流中心 | 2层教室 | 125A交流接触器 | 1 |  |  | 德力西、正泰 |
| 定时器 | 1 |  |  | 德力西、正泰 |
| 10A中间继电器 | 1 |  |  | 德力西、正泰 |
| 控制柜 | 1 |  |  | 60\*50\*25cm |
| 第二教学楼 | E、F、G区 | 400A交流接触器 | 3 |  |  | 德力西、正泰 |
| 定时器 | 3 |  |  | 德力西、正泰 |
| 10A中间继电器 | 3 |  |  | 德力西、正泰 |
| 控制柜 | 3 |  |  | 60\*50\*25cm |
| 大礼堂 | 1层总电柜 | 250A交流接触器 | 1 |  |  | 德力西、正泰 |
| 定时器 | 1 |  |  | 德力西、正泰 |
| 10A中间继电器 | 1 |  |  | 德力西、正泰 |
| 控制柜 | 1 |  |  | 60\*50\*25cm |
| 体育部 | 2、3层 | 100A交流接触器 | 2 |  |  | 德力西、正泰 |
| 定时器 | 2 |  |  | 德力西、正泰 |
| 10A中间继电器 | 2 |  |  | 德力西、正泰 |
| 控制柜 | 2 |  |  | 60\*50\*25cm |
| 压线鼻 |  |  | 104个 |  |  | 铝线鼻 |
| 240\*3+2电缆 |  |  | 30米 |  |  | 铝线国标 |
| **总计：** |  |

**公共区域声控灯（表2）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **位置** | **设备** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** | **备注** |
| **大礼堂** | 开关式声光控 | 11 |  |  | 国际电工500W |
| **警务室** | 开关式声光控 | 2 |  |  | 国际电工500W |
| **校医院** | 开关式声光控 | 6 |  |  | 国际电工500W |
| **动物中心** | 开关式声光控 | 26 |  |  | 国际电工500W |
| **智苑书院4-12** | 开关式声光控 | 87 |  |  | 国际电工500W |
| **智行书院1/2/3号楼** | 开关式声光控 | 52 |  |  | 国际电工500W |
| **精诚书院** | 开关式声光控 | 10 |  |  | 国际电工500W |
| **德馨书院** | 开关式声光控 | 20 |  |  | 国际电工500W |
| **崇德书院** | 开关式声光控 | 20 |  |  | 国际电工500W |
| **仁智书院3号楼** | 开关式声光控 | 10 |  |  | 国际电工500W |
| **仁智书院1字楼** | 开关式声光控 | 15 |  |  | 国际电工500W |
| **羲和书院** | 开关式声光控 | 30 |  |  | 国际电工500W |
| **图书馆** | 开关式声光控 | 19 |  |  | 国际电工500W |
| **体育馆** | 吸顶式声控 | 33 |  |  | 国际电工、卓而信60W |
| **体育馆** | 吸顶式声控 | 14 |  |  | 国际电工、卓而信60W |
| **体育馆** | 吸顶式声控 | 12 |  |  | 国际电工、卓而信60W |
| **行政楼** | 吸顶式声控 | 60 |  |  | 国际电工、卓而信60W |
| **行政楼** | 吸顶式声控 | 56 |  |  | 国际电工、卓而信60W |
| **医工楼** | 吸顶式声控 | 56 |  |  | 国际电工、卓而信60W |
| **医工楼** | 吸顶式声控 | 46 |  |  | 国际电工、卓而信60W |
| **护理学院** | 吸顶式声控 | 46 |  |  | 国际电工、卓而信60W |
| **影像学院** | 吸顶式声控 | 56 |  |  | 国际电工、卓而信60W |
| **总计** |  | **687个** |  |  |  |

**学生公寓大厅学习区定时控制器（表3）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **位置** | **设备** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 精诚书院 | 远程时控 | 8个 |  |  | 芝码、优益达 |
| 德馨书院 | 远程时控 | 24个 |  |  | 芝码、优益达 |
| 羲和书院 | 远程时控 | 36个 |  |  | 芝码、优益达 |
| 崇德书院 | 远程时控 | 24个 |  |  | 芝码、优益达 |
| 仁智书院 | 远程时控 | 28个 |  |  | 芝码、优益达 |
| 智行书院 | 远程时控 | 20个 |  |  | 芝码、优益达 |
| 总计 |  | 140个 |  |  |  |
| 4G信号终身免流量费及后台系统免费，人工设备含安装调试。 |

**球场灯及供水补水安装远程控制设备（表4）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **位置** | **内容** | **工程量** | **单价** | **总计** | **合计** |
| **智行书院北球场** | 远程控制器 | 1个 |  |  | 芝码、优益达 |
| 250A交流接触器 | 1个 |  |  | 正泰 |
| 3\*95铝线 | 4.5米 |  |  | 国标 |
| 95线鼻 | 6个 |  |  | 铜铝 |
| **校医院北球场** | 远程控制器 | 1个 |  |  | 芝码、优益达 |
| **第一教学楼西球场** | 远程控制器 | 1个 |  |  | 芝码、优益达 |
| **羲和书院北球场** | 远程控制器 | 1个 |  |  | 芝码、优益达 |
| **风雨操场** | 远程控制器 | 5个 |  |  | 芝码、优益达 |
| **智行书院西供水** | 远程控制器 | 1个 |  |  | 芝码、优益达 |
| 160A交流接触器 | 1个 |  |  | 正泰 |
| 35铜线 | 3米 |  |  | 国标 |
| 10铜线 | 2.5米 |  |  | 国标 |
| 35铜鼻 | 6个 |  |  | 铜铝 |
| **后勤楼下供水** | 远程控制器 | 1个 |  |  | 芝码、优益达 |
| **荷花池补水** | 远程控制器 | 1个 |  |  | 芝码、优益达 |
| **行政楼南补水** | 远程控制器 | 1个 |  |  | 芝码、优益达 |
| **总计** |  |  |  |  |  |
| 4G信号终身免流量费及后台系统免费，人工设备含安装调试。 |

 **说明:1、以上报价包括与该项目相关的所有费用，包括设备费、人工费、税金、利润、安装调试费等。2、远程控制器免费提供后台系统和终身4G信号流量，系统安装用户数量结合本单位的实际情况而定，用户数量不受限制。**

**表1-表4工程设备报价共计： 元**

**投标人（供应商）名称： (企业公章）**

**日期： 年 月 日**