**图书馆信息共享空间块毯换新及北侧二层五层线路整理项目具体要求**

工程地点：图书馆北侧

1. 块毯更换区域为二层北侧信息共享区域，要求与现有的块毯尺寸材质一致（500mm\*500mm），颜色为灰色。
2. 线路整理区域为二层和五层，电脑区增加86型防插拔电盖板。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 块毯（500mm\*500mm） | 平方 | 350 | 二楼北 |
| 电脑区线路规整（含拆、装桌椅） | 层 | 2 | 二楼、五楼北 |
| 电脑区增加插座防插拔电盖板 | 个 | 430 | 二楼、五楼北 |

 